	
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Каменское районное Собрание депутатов Алтайского края
Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2026 № 20                                                                    г. Камень-на-Оби
	
Об  информации  комитета Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре 



Заслушав информацию заместителя главы Администрации Каменского района,  председателя комитета Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре В.Б.Басманова   об итогах  отопительного сезона 2025-2026 и состоянии дорожной сети 
районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Информацию заместителя главы Администрации Каменского района, председателя комитета Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре В.Б.Басманова   принять к сведению (прилагается). 

Председатель районного 
Собрания депутатов                                                                          А.С. Марин  


















Информация 
об итогах  отопительного периода 2025/2026 г.г., выводы и рекомендации

                            На предприятии МУП «Каменские теплосети» находится 29 (двадцать девять) производственных котельных.При подготовке к ОЗП 2025/2026 г.г. были устранены все замечания Сибирского управления «Ростехнадзор» и получен   «паспорт готовности».
1.1 На котельных выполнена замена водогрейных котлов в количестве 9 шт.:
 -  на котельной №13 (ул.Громова, 49а) монтаж водогрейных котлов  КВр-0,63 с топкой ОУР  - 2 шт.;
 -  на котельной №43(ст.Плотинная ул.Мира, 60а) монтаж водогрейных котлов КВр-1,16  - 2 шт.; 
 - на котельной №39 (ул.Северная,60); монтаж 3 (трех) водогрейных котлов : КВр-1,25  - 2шт., КВр-1,86 – 1шт., а также трех дымососов и циркуляционных насосов;

 - на котельной №21 ( ул. Куйбышева,48а) - монтаж водогрейного котла Квр-1,0 – 1шт.
 - на котельной №22 ( ул.Маяковского,25а) - монтаж водогрейного котла Квр-1,16 – 1шт.
1.2 на ОПО котельной №7 (ул.Красноармейская,53) был выполнен капитальный ремонт парового котла ДКВР-6,5/13 ячейки №1 с заменой вспомогательного оборудования ;
1.3  В летний период был выполнен капитальный ремонт тепловых сетей стальными трубами в ППМ изоляции протяженностью  1798 м. в 2-х трубном исполнении, так же  была выполнена изоляции тепловых сетей пенополиуретаном протяженностью  454 м. и обшивка листовым металлом на длине  169  м. в 2-х трубном исполнении;
2. МУП «Каменские теплосети» подают тепловую энергиюна 49 объектов социальной сферы ,  598 МКД (7216 абонентов, 12536 потребителей);  397 частных жилых домов (397 абонентов, 833 потребителей), 
3. В отопительный сезон 2025/2026 гг. аварий и инцидентов, зарегистрированных в Управлении Ростехнадзор, не было. Повреждения на оборудовании котельных и тепловых сетях выявлялись и устранялись в установленные сроки.  
Основные причины повреждений: 
1. Износ водогрейных котлов, отработавших нормативный срок эксплуатации;
2. Износ ветхих тепловых сетей.
4. На 01.04.2026г. задолженность за ранее потребленные ТЭР составляет: 932,83 млн.руб. за уголь и  85,78 млн.руб за электроэнергию. Резервные источники электроснабжения в отопительный сезон 2025/2026 г.г. задействованы не были.
5. При подготовке к отопительному сезону 2026/2027г.г. необходимо учесть анализ недоработок и проблем в отопительном сезоне 2026/2027 г.г., а именно замена ветхих тепловых, изношенного основного и вспомогательного оборудования котельных.
6. Мероприятия по ремонту, модернизации объектов в ходе подготовки к отопительному сезону 2026-2027:
	Наименование
	Оборудование
	Кол-во, шт.
	Цена, руб
	Ориентировочная стоимость, руб.
	Примечание

	Комплект модульной котельной установки с доставкой, монтажом и ПНР 
	МКУ-2,3 МВт (2,0 Гкал/ч)
	1
	31900000
	31900000
	В связи с подтоплением грунтовыми и паводковыми водами в весенне - летний период котельной №6 (ул. Кадыковой, 27)

	
	ИТОГО
	1
	
	31 900 000-00
	

	Комплект топки с доставкой, монтажом 
	Топка ТЛЗМ  2,7/4,0
	2
	9940000
	19880000
	для замены на водогрейных котлах КЕ-10 №1, КЕ-10 №2 котельной №7

	
	ИТОГО
	2
	
	19 880 000-00
	

	Котлы водогрейные













Насосы 
	Квр-1,86 с топкой ОУР
	16
	893750
	14 300 000
	 кот.19-3шт., кот.8-4шт., кот.10-2шт., кот.48-3шт., кот.5- 4шт.

	
	Котел КВм-3,0
	2
	2 553333
	5 106 667
	кот.17-2шт.

	
	ИТОГО
	 18
	 
	19 406 667-00
	 

	
	Насос Д315-71             (110 кВт 1500 об)  насосная 
	2
	397 233
	794 467
	Кот.29 -2шт.

	
	Насос ЦНСГ 38-198 (37 кВт) питательный
	2
	350150
	700 300
	Кот.7 -1шт., кот.29 – 1 шт.

	
	Насос Д200-36 (37кВт 1500 об/мин) циркуляцион. На водогр.КЕ
	1
	371 033
	371 033
	Кот.7 -1шт.

	
	Насос К290/30 (37кВт 1500 об/мин)
сетевой
	1
	347 887
	347 887
	кот.33 – 1 шт. 

	
	Итого
	4
	
	2 213 687-00
	 

	Частотные преобразователи 

	Частотный преобразователь 315 кВт сетевой
	1
	719 100
	719 100
	Кот.29 -1шт.

	
	Частотный преобразователь 37 кВт питательный/сетевой 
	4
	83120
	332 480
	Кот.7 -3шт., кот.29 – 1 шт. 

	
	Итого
	5
	
	1 051 580-00
	 

	Дымососы/венти-ляторы
	Дымосос ДН-15 лев.вращ
	1
	1 615 250
	1 615250
	 кот.29 – 1 шт

	
	Дымосос ДН-11,2 прав.вращ
	1
	344 377
	344 377
	кот.7 – 1 шт.

	
	Вентилятор ВДН-12,5 лев. вращения (30кВт 1000об/мин)
	1
	362 583
	362 583
	 кот.29 – 1 шт.

	
	Итого
	3
	
	2 322 210-00
	 

	Прочее оборудование
	Углеподача в сборе ПСКМ
	1
	1 452 700
	1 452 700
	  кот.17 – 1 шт.

	
	Дробилка ДО-1 М 
	1
	890 000
	890 000
	Кот.17 – 1 шт.


	
	Дробилка ВДП-15
	1
	993 333
	993 333
	кот.44 – 1 шт.


	
	Итого
	3
	
	3 336 033-00
	

	

Котельная №29 (ул.Терешковой, 58б)
	Труба стальная   в ППМИ Ø426*6,0 - 55мм
	228
	14754-00
	3 363 938
	Замена аварийного участка магистральной теплосети, От ТК1 до УТ 7, ( износ 100%)

	
	Итого
	228 
	
	3 363 938-00
	

	
	
ОБЩЕЕ ИТОГО 
	
	
	83 719 115-00
	




7. Мероприятия по модернизации объектов в ходе подготовки к ОЗП 2027/2028г.г. 
	№
п/п
	Наименование мероприятия


	Экономический эффект
	Стоимость работ, тыс.руб.
	Срок исполнения
	Примечание

	1
	Капитальный ремонт тепловой сети  котельной №29 (ул. Терешковой, 58б), оптимизации режимов отпуска и распределения тепловой энергии в централизованной системе теплоснабжения .

	Социальный эффект будет выражаться в исключении жалоб жителей на неудовлетворительное теплоснабжение. 
Экономический эффект достигается за счет вывода из эксплуатации котельной №21, исключения эксплуатационных затрат на содержание котельной №21 и снижение затрат потребления электроэнергии электротехническим оборудованием котельной №21 для предприятия в целом.

	30 000
	2027 г.
	В ценах 1 кв.2026г.

	2
	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №42 (ул.Речная,10а). Гидравлическая настройка тепловой сети.










Изготовление проектно-сметной документации  (ПСД) по разработке и реализации мероприятий по оптимизации режимов отпуска и распределения тепловой энергии в централизованной системе теплоснабжения от котельной №42 и котельной ООО «СибМос», сметы по реконструкции (объединения) тепловых сетей от котельной №42, котельной ООО «СибМос».
	Социальный эффект будет выражаться в исключении жалоб жителей на неудовлетворительное теплоснабжение. 
Экономический эффект достигается за счет эффективного потребления энергетических ресурсов, обусловленный повышением эффективности работы систем теплоснабжения, снижение аварийности и исключения перерасчетов с населением из-за плохого качества теплоснабжения.

	40 000























4000

	2028 г.
	В ценах 1 кв.2026г.



8. В 2025 году было приобретено 22 генератора, из них в 2026 году установлено 7 шт. на котельных № 2,8,10,19,32,34,39.
9. Расход угля в отопительный сезон 2025-2026 годов составил 52 383,793 тонн, из которых:
Краевой резерв – 7200 тонн;
Муниципальный резерв (Комитет по ЖКХ) – 34401,922 тонн;
Уголь, приобретённый за счет собственных средств предприятия – 10810 тонн.
10. Полезный отпуск тепловой энергии в отопительный сезон 2025-2026 годов составил 101,03 тыс. Гкал.
Летние месяцы – 7,82 тыс. Гкал.
Реализация за 2025 г.  – 107,016 Гкал.
Реализация за 2024 г.  – 111,5 Гкал.
Реализация за 2023 г.  – 111,25 Гкал.
11. Собираемость платежей за отопительный сезон составила 412345,71 тыс. руб., 95%. 
